生态水分厂一泵房取水管喇叭口检查清淤招标书
招标单位：南京新工投资集团有限责任公司
招标内容：一泵房取水管喇叭口检查清淤
一、工程概况:

1、工程地点：生态水分厂
2、施工内容：
招标方为确保冬季长江枯水位期一泵房3根取水管的正常取水，对1#、2#、3#取水管头部的取水喇叭口检查、清於（含垃圾清理、石头搬运）并对取水口江面的浮标进行检查、除锈、油漆施工进行招标。
3、施工要求、质量标准：
3.1保证施工处船只设备（施工船只由中标单位自行提供）的证件齐全，保证安全文明施工。
3.2按照《中华人民共和国水上水下施工作业通航安全管理规定》，必要时自行向港监部门提出有关申请并承担相应费用与责任。
3.3施工作业符合现行国家及行业规范、质量标准要求。
二、投标人要求:

1、投标人须为注册资本的独立法人，具有与本项目施工相应的施工资质。（提供单位资质证书、营业执照等复印件；法人授权委托书原件）
2、具有行业主管部门颁发的安全生产许可证。
3、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。
4、投标人无违法和不良行为。
三、承包范围、方式：
1、承包范围：施工内容所述全部工作内容，包括施工及机具设备费、运输费及保管费、税金、保险费、食宿费、措施费如脚手架费用等。
2、承包方式：本工程施工与材料总包。按本工程项目招标文件的条件承包本次招标范围的全部工作内容，所有价格均已包含一切政府征收的税、费和承包人的一切成本及合理利润。现场施工用电由招标方提供，电箱电缆等由中标单位自行提供。
四、投标报价内容：
1、报总价及优惠报价。
2、自报工期、质保期。
3、注明增值税专用发票税率。
五、结算付款方式：
合同签订后，预付合同总价的30%，工程完工经验收合格后付合同总价的60%，10%合同款作为工程质保金、质保期满后支付，质保期满后支付。付款至90%前，中标单位需提供合同全额的增值税专用发票。工程款支付方式：现汇。
六、投标的单位提交下列材料：
1、投标单位应具有港口与海岸工程专业承包二级以上（含二级）或水下潜水作业施工相关资质。投标书中提供的投标人资质要求应符合上述投标人资质要求。
2、工程不得转包、不得挂靠投标、不接受联合体投标；如被发现转包、挂靠将立即清退出场，并拒付任何费用。
3、投标单位应具有与本项目类似的水下潜水作业施工经验，提供相应的工程业绩。
4、所有要求提供的资料必须真实、齐全，如未按要求提供相关资料，所有责任自负。
5、提供投标联系人及联系电话。
七、踏勘现场:

1、参与投标的单位应与招标单位联系人（孙亮 联系电话：13815860342）联系踏勘项目现场，熟悉现场地形、道路、水下和周围环境，了解一切可能影响投标报价的因素；投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，自行承担因此所需费用。一旦投标人中标，中标人不得以不完全了解项目现场为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，对此招标人将不予采纳。
2、踏勘现场开始时间：2026年10月14日上午10：00。
八、项目投标的基本承诺要求：
1、无论投标的过程和结果如何，投标方自行承担投标活动中所发生的全部费用。
2、评标方式：由招标人组织评标委员会公开评标，评标办法：低价中标法。报批的中标单位电话通知具体洽谈时间。
3、未中标单位不通知。
4、投标文件正本必须打印或用不能擦去的墨水书写，投标文件副本可以复印。投标文件的正本、副本都应分别装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。装订采用左侧固定装订方式（胶装），不得采用活页装订，投标文件应编制目录、逐页标注连续页码。投标文件正本与副本内容不一致时，以正本为准。
九、封套上写明：招标人的地址、招标人名称、项目名称、投标人全称、投标人地址。投标书一正一副。
十、领取招投标文件的时间地点及要求：
2026年10月12日开始可通过http://www.viscosefibre.com网址查看下载本招标书（招投标信息中），可通过邮件、传真等方式领取招标文件。联系人：耿平  联系电话：15952003216
十一、技术答疑：
招标单位答疑负责人：孙亮 联系电话：13815860342，答疑地点：招标方生态水分厂（燕子矶门坡附近）。
十二、联系方式及投标地点：
为最大限度地规避舞弊风险，我公司仅接收密封完好的投标书，不接收采用电子邮件方式等非密封件标书和密封破损的标书（邮递封面及密封件封面必须在显著位置处注明项目“投标书”）；标书在快递封面显著位置处注明该项目名称“一泵房取水喇叭口检查清淤”。
招标截止日期：2026年10月 18日；要求必须封标后，邮寄或送递，邮寄地址：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9号楼、邮编：210019  收件人：耿平 15952003216 

